<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<library>
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="PRO-MINI">
<description>Arduino Pro Mini Clone</description>
</package>
<package name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-PRO-MINI</description>
</package>
<package name="PRO-MINI-2">
</package>
<package name="NANO">
</package>
<package name="STEP-STICK">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PRO-MINI">
<description>Arduino Pro Mini Clone</description>
<pin name="TX0"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="RST2"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="RAW" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="RX1-1"/>
<pin name="TX0-1"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
</symbol>
<symbol name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-Pro-Mini</description>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="VCC1"/>
<pin name="RX1-1"/>
<pin name="TX0-1"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="TX0"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="RST1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="RAW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
</symbol>
<symbol name="PRO-MINI-2">
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="VCC1"/>
<pin name="RX1-1"/>
<pin name="TX0-1"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="TX0"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="RST1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="RAW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
</symbol>
<symbol name="NANO">
<pin name="3.3V"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="ICSP1"/>
<pin name="ICSP2"/>
<pin name="ICSP3"/>
<pin name="ICSP4"/>
<pin name="TX0"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="RST1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="RAW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="5.5V"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="ICSP5"/>
<pin name="ICSP6"/>
</symbol>
<symbol name="STEP-STICK">
<pin name="EN"/>
<pin name="MS1"/>
<pin name="MS2"/>
<pin name="MS3"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="SLP"/>
<pin name="STEP"/>
<pin name="DIR"/>
<pin name="VMOT"/>
<pin name="GNDM"/>
<pin name="2B"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="1B"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PRO-MINI">
<description>Arduion Pro Mini Clone V1.0
www.betemcu.cu</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PRO-MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PRO-MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="DTR"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW" pad="RAW"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RST2" pad="RST1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="RX1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1-1" pad="RX1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="TX0"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0-1" pad="TX0-1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="VCC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK Pro-Mini Arduino Clone</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABK-PRO-MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABK-PRO-MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="DTR"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW" pad="RAW"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RST1" pad="RST1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="RX1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1-1" pad="RX1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="TX0"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0-1" pad="TX0-1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="VCC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PRO-MINI-2">
<description>Arduino Pro Mini Layout 2
Sparkfun.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PRO-MINI-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PRO-MINI-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="DTR"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW" pad="RAW"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RST1" pad="RST1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="RX1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1-1" pad="RX1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="TX0"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0-1" pad="TX0-1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="VCC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NANO">
<description>Arduino Nano</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NANO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NANO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5.5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSP1" pad="ICSP1"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSP2" pad="ICSP2"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSP3" pad="ICSP3"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSP4" pad="ICSP4"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSP5" pad="ICSP5"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSP6" pad="ICSP6"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW" pad="RAW"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RST1" pad="RST1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="RX1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="TX0"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEP-STICK">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STEP-STICK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STEP-STICK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2B"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="DIR"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDM" pad="GNDM"/>
<connect gate="G$1" pin="MS1" pad="MS1"/>
<connect gate="G$1" pin="MS2" pad="MS2"/>
<connect gate="G$1" pin="MS3" pad="MS3"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="SLP" pad="SLP"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="SPT"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VMOT" pad="VMOT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
